


ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ДЛЯ ОПЕРАТОРА ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА
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Настоящая инструкция разработана для работников ООО «Солнышко» на основании проведённых специальной оценки условий труда (далее — СОУТ) и оценки профессиональных рисков (далее — ОПР), а также в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее — ТК РФ);
- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержания инструкций и программ обучения по охране труда»;
- Приказ Минтруда России от 28.12.2021 № 926 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков»;
- Приказ Минтруда России от 31.01.2022 № 36 «Об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей»;
- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»;
- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении требований к обучению по оказанию первой помощи»;
- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утверждённые Приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н;
- Правила по охране труда на автомобильном транспорте, утверждённые Приказом Минтруда России от 09.12.2020 № 871н;

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
1.1. К самостоятельной работе в качестве оператора вилочного погрузчика допускаются лица:
- достигшие возраста 18 лет;
- не имеющие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья (проходящие обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры в установленном порядке);
- прошедшие вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности с регистрацией в соответствующем журнале;
- прошедшие первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте с регистрацией в журнале учёта инструктажей;
- прошедшие обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке;
- прошедшие обучение по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве;
- прошедшие стажировку на рабочем месте (не менее двух рабочих смен) под руководством опытного работника;
- ознакомленные с результатами специальной оценки условий труда (далее — СОУТ) на рабочем месте и картой оценки профессионального риска;
- имеющие соответствующую профессиональную подготовку и квалификацию, подтверждённую документом установленного образца.
1.2. Повторный инструктаж по охране труда для оператора вилочного погрузчика проводится не реже одного раза в шесть месяцев. Внеплановый инструктаж проводится при изменении технологического процесса, замене оборудования, изменении условий труда, нарушении работником требований охраны труда, а также по требованию органов государственного надзора. Целевой инструктаж проводится перед выполнением разовых работ, не входящих в основной перечень обязанностей, или работ повышенной опасности.
1.3. Оператора вилочного погрузчика обязан:
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами (далее — НПА), а также правилами и инструкциями по охране труда;
- правильно применять средства индивидуальной защиты (далее — СИЗ) и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями;
- уметь оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях на производстве;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
- соблюдать режим труда и отдыха, установленный правилами внутреннего трудового распорядка;
- не допускать нахождения на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- соблюдать правила личной гигиены;
- выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем и входит в его обязанности;
- соблюдать правила пожарной безопасности; знать места нахождения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;
- знать расположение аптечки первой помощи, уметь оказывать первую помощь;
- содержать рабочее место в чистоте и порядке, не загромождать проходы и эвакуационные пути;
- соблюдать требования электробезопасности при работе с электрооборудованием;
- сообщать непосредственному руководителю о выявленных неисправностях оборудования, инструмента, СИЗ и не приступать к работе до их устранения.
- иметь удостоверение на право управления вилочным погрузчиком;
- иметь стаж работы не менее 1 года.
1.4. На оператора вилочного погрузчика в процессе выполнения работ могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:
- движущиеся машины и механизмы;
- повышенная запылённость и загазованность воздуха рабочей зоны;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны и поверхностей оборудования;
- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;
- повышенное напряжение в электрической цепи;
- острые кромки, заусенцы, шероховатости на поверхностях инструмента;
- недостаточная освещённость рабочей зоны;
- физические перегрузки, подъём и перемещение тяжестей;
- опасность падения с высоты, падения предметов;
- нервно-психические перегрузки;
- неблагоприятные метеорологические условия.
- движущиеся части погрузчика (вилы, мачта, колёса, противовес);
- опасность опрокидывания погрузчика при маневрировании, превышении грузоподъёмности;
- падающие грузы;
- острые кромки и заусенцы на таре, поддонах, грузах;
- повышенная запылённость при работе в складских помещениях;
- химические факторы (при работе с агрессивными грузами);
- опасность наезда на людей, оборудование, стеллажи;
- повышенное напряжение в электрической цепи (для электропогрузчиков);
- опасность возникновения пожара (для погрузчиков с двигателем внутреннего сгорания — топливо, масла);
- нервно-психические перегрузки, связанные с работой в условиях ограниченного пространства.
1.5. Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов оператора вилочного погрузчика обеспечивается следующими СИЗ, выдаваемыми в соответствии с Типовыми нормами, утверждёнными Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 766н:
- каска защитная — 1 шт. на 2 года;
- костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий — 1 шт. на 12 месяцев;
- ботинки с подноском защитным кожаные — 1 пара на 12 месяцев;
- перчатки с полимерным покрытием — 12 пар на 12 месяцев;
- жилет сигнальный 2 класса защиты — 2 шт. на 12 месяцев;
- очки защитные закрытые — до износа;
- рукавицы комбинированные — 6 пар на 12 месяцев;
- подшлемник под каску зимний — 1 шт. на 2 года (для зимнего периода);
- сапоги резиновые — 1 пара на 12 месяцев (при работе во влажных условиях).
- жилет сигнальный 2 класса защиты — 2 шт. на 12 месяцев;
- рукавицы комбинированные — 12 пар на 12 месяцев.
1.6. В случае отсутствия или неисправности СИЗ работник обязан немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю и не приступать к работе до их замены или ремонта. Использование неисправных, загрязнённых или с истёкшим сроком эксплуатации СИЗ не допускается. СИЗ должны храниться в специально отведённых местах.
1.7. Запрещается выполнение работ без применения установленных СИЗ, а также при неисправности оборудования, инструмента, ограждений, блокировок, защитных устройств, при несоответствии условий труда требованиям охраны труда.
1.8. Оператора вилочного погрузчика несёт дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за нарушение требований охраны труда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.9. Курение на территории организации допускается только в специально отведённых и оборудованных местах. Употребление алкогольных напитков, наркотических и токсических веществ на территории организации категорически запрещается.
1.10. Работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда работника, включая оборудование рабочего места, своевременную выдачу СИЗ, проведение инструктажей и обучения, контроль за соблюдением требований охраны труда, проведение СОУТ и оценку профессиональных рисков.
2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Перед началом работы оператора вилочного погрузчика обязан:
- осмотреть рабочее место, проверить отсутствие людей в опасной зоне;
- проверить исправность погрузчика: двигателя, тормозов, рулевого управления, мачты, вил, гидравлической системы;
- проверить наличие огнетушителя, аптечки;
- ознакомиться с характером груза, его массой, габаритами;
- надеть спецодежду, спецобувь, жилет сигнальный, рукавицы.
2.2. При обнаружении неисправностей оборудования, инструмента, СИЗ, ограждений, освещения, отопления, вентиляции работник обязан немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю и не приступать к работе до их устранения.
2.3. Запрещается приступать к работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, при болезненном состоянии, повышенной температуре, в случае приёма лекарственных препаратов, влияющих на внимание и реакцию.
2.4. Перед началом работ повышенной опасности работник обязан оформить наряд-допуск и пройти целевой инструктаж. К работам повышенной опасности относятся: работы на высоте более 1,8 м, в электроустановках, в замкнутых пространствах, огневые работы, газоопасные работы, погрузочно-разгрузочные работы с применением грузоподъёмных механизмов.
3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Во время работы оператора вилочного погрузчика обязан:
- выполнять работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации вилочного погрузчика;
- иметь удостоверение на право управления вилочным погрузчиком;
- проверять исправность погрузчика: двигателя (или аккумуляторной батареи), тормозной системы, рулевого управления, мачты, вил, гидравлической системы, осветительных и сигнальных приборов;
- не превышать грузоподъёмность, установленную для данного погрузчика;
- правильно располагать груз на вилах; не допускать смещения центра тяжести;
- при подъёме и перемещении груза — не допускать нахождения людей в опасной зоне (под поднятым грузом, на пути перемещения);
- перемещать груз на высоте 200–300 мм от земли (пола);
- при движении задним ходом — убедиться в отсутствии людей и препятствий; при необходимости — использовать помощь сигнальщика;
- не допускать перевозки людей на вилах, на корпусе погрузчика;
- не работать на уклонах, превышающих допустимые для данного погрузчика;
- при работе в закрытых помещениях с погрузчиками, имеющими двигатель внутреннего сгорания, — обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию для удаления выхлопных газов;
- не курить; не использовать открытый огонь при заправке топливом;
- по окончании работы — опустить вилы на землю; затормозить; заглушить двигатель; вынуть ключ зажигания.
3.2. Запрещается:
- выполнять работу без применения установленных СИЗ;
- приступать к работе при неисправности оборудования, инструмента, СИЗ, ограждений, блокировок;
- находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- допускать к работе посторонних лиц, не входящих в состав бригады;
- оставлять без надзора работающее оборудование;
- выполнять работы без наряда-допуска (если требуется);
- нарушать последовательность выполнения технологических операций;
- самостоятельно устранять неисправности оборудования без соответствующего допуска.
- превышать грузоподъёмность погрузчика;
- допускать нахождение людей в опасной зоне (под поднятым грузом, на пути перемещения);
- перевозить людей на вилах, на корпусе погрузчика;
- работать на уклонах, превышающих допустимые;
- двигаться с поднятым грузом на максимальной высоте;
- допускать к управлению лиц без удостоверения.
3.3. При перерыве в работе работник обязан: обесточить оборудование, опустить груз (при его наличии), убрать инструмент в специально отведённое место, при возобновлении работы — повторить все мероприятия по подготовке рабочего места.
3.4. При возникновении в процессе работы нештатной ситуации (изменение технологического процесса, появление посторонних лиц, животных, ухудшение метеорологических условий) работник обязан приостановить работу, доложить непосредственному руководителю и действовать по его указанию.
3.5. При выполнении работ работник обязан соблюдать установленные режимы труда и отдыха: перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут — в течение рабочего дня; дополнительные перерывы — в соответствии с режимом работы, установленным правилами внутреннего трудового распорядка.
4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При возникновении аварийной ситуации оператора вилочного погрузчика обязан:
- немедленно прекратить работу; при работе на оборудовании — отключить его, опустить груз, перекрыть подачу энергии (электричества, пара, газа, воды);
- немедленно вывести из опасной зоны всех работников, предупредить их об опасности;
- немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю и при необходимости — в аварийно-спасательную службу по телефону 112;
- до прибытия руководителя или аварийных служб — принять меры по оказанию первой помощи пострадавшим;
- сохранить обстановку на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью работников;
- при возникновении пожара — сообщить в пожарную охрану по телефону 101, приступить к тушению пожара первичными средствами (огнетушителями), отключить электроэнергию, организовать эвакуацию людей.
4.2. При несчастном случае работник обязан:
- немедленно оказать первую помощь пострадавшему; при необходимости — вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103;
- немедленно известить непосредственного или вышестоящего руководителя о несчастном случае;
- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия;
- принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.
4.3. При поражении электрическим током необходимо:
- немедленно освободить пострадавшего от действия тока — отключить напряжение выключателем, рубильником, вывернуть предохранители;
- если отключение невозможно — отделить пострадавшего от токоведущих частей с помощью сухих непроводящих предметов (сухой одежды, палок, досок, верёвки) или срубить провод топором с сухой деревянной ручкой;
- не прикасаться к пострадавшему голыми руками до отключения напряжения;
- вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103;
- при отсутствии дыхания и пульса — приступить к сердечно-лёгочной реанимации: 30 нажатий на грудину с последующими 2 вдохами «изо рта в рот»;
- наложить стерильные повязки на места электрических ожогов; не смазывать ожоги маслами, кремами, мочой;
- продолжать реанимационные мероприятия до прибытия скорой медицинской помощи или до восстановления самостоятельного дыхания и пульса.
4.4. При возникновении пожара необходимо:
- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101; указать точный адрес, место возникновения пожара, наличие людей;
- обесточить электрооборудование;
- приступить к тушению пожара первичными средствами — углекислотными или порошковыми огнетушителями (класс пожара E для электроустановок);
- не применять воду и пенные огнетушители для тушения электроустановок, находящихся под напряжением;
- организовать эвакуацию людей из опасной зоны в соответствии с планом эвакуации; не пользоваться лифтами;
- встретить пожарную охрану, указать место пожара, наличие людей, опасных веществ.
4.5. При травмировании (ушибы, переломы, вывихи, растяжения, ранения) необходимо:
- остановить кровотечение путём давящей повязки или жгута (при артериальном кровотечении — жгут выше места ранения, с указанием времени наложения; не более 1 часа летом, 30 минут зимой);
- при переломах — обеспечить иммобилизацию (обездвиживание) повреждённой конечности с помощью шин или подручных средств;
- при ушибах и растяжениях — приложить холод на место повреждения;
- вызвать скорую медицинскую помощь;
- не пытаться вправить вывих или сломанную кость самостоятельно;
- при черепно-мозговой травме — обеспечить покой, положить пострадавшего на бок, контролировать дыхание.
4.6. При обнаружении запаха газа (природный газ, сжиженный углеводородный газ) необходимо:
- немедленно перекрыть подачу газа запорной арматурой;
- не включать и не выключать электроприборы, не пользоваться открытым огнём;
- открыть окна и двери для проветривания помещения;
- выйти из загазованного помещения, закрыть дверь;
- сообщить в аварийную газовую службу по телефону 104;
- не входить в загазованное помещение до прибытия газовой службы и её разрешения.
4.7. При ухудшении состояния здоровья (головокружение, тошнота, слабость, боль в груди, одышка, потеря сознания коллегой) работник обязан:
- немедленно прекратить работу;
- сообщить непосредственному руководителю;
- обратиться за медицинской помощью;
- при потере сознания коллегой — уложить его на спину, приподнять ноги, обеспечить приток свежего воздуха, вызвать скорую медицинскую помощь.
5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1. По окончании работы оператора вилочного погрузчика обязан:
- привести в порядок рабочее место, убрать инструменты, приспособления, материалы в специально отведённые для них места;
- очистить оборудование, инструменты и инвентарь от остатков материалов, отходов, пыли;
- отключить оборудование, аппаратуру, осветительные и нагревательные приборы, обесточить электроустановки, закрыть запорную арматуру на трубопроводах;
- убрать в установленное место спецодежду, спецобувь и другие СИЗ;
- при работе с вредными веществами — принять душ, переодеться в чистую одежду;
- сообщить непосредственному руководителю о выполненной работе, выявленных неисправностях оборудования и принятых мерах по их устранению;
- при сдаче смены — оформить сдачу в журнале приёма-сдачи смены, ознакомить сменщика со всеми обстоятельствами работы, особенностями и неполадками;
- покинуть территорию организации в установленное правилами внутреннего трудового распорядка время.
5.2. После окончания работы работник обязан покинуть территорию организации в установленное правилами внутреннего трудового распорядка время. Нахождение на территории организации после окончания рабочей смены без производственной необходимости не допускается.
5.3. Снятую спецодежду и спецобувь работник обязан хранить в индивидуальном шкафчике. Хранение спецодежды вне территории организации запрещено. Стирка спецодежды с использованием бытовых моющих средств запрещена, она должна проводиться в специализированных прачечных с применением средств для нейтрализации производственных загрязнений.
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